**OBEC LACKOVCE**

**066 01 Humenné**

č.j. 2020/20 Lackovce, dňa 30.3. 2020

Vec: Rozhodnutie o  vydaní stavebného povolenia podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov **verejnou vyhláškou.**

**S T A V E B N É P O V O L E N I E**

Obec Lackovce, začala z vlastného podnetu konanie o povolení stavby:" Rekonštrukcia cesty k IBV v obci Lackovce" na pozemkoch KNC 494/1,323,324/6,325/4,280/1,272/2,269/3,262/2,219/3,

218/4,210/3,208/6,205/3,197/2-líniová stavba v  katastrálnom území Lackovce ako príslušný správny orgán a špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov, v úplnom znení zák.č. 193/1997 Z.z. a podľa § 2 písm. a) ods. 3 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 13, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle § 120 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 zákona číslo 5O/l976 Zb.v platnom znení a na základe § 66 stavebného zákona, stavebný úrad rozhodol takto:

**p o v o ľ u j e**

**žiadateľovi Obci Lackovce, stavbu:" Rekonštrukcia cesty k IBV v obci Lackovce" na pozemkoch KNC 494/1,323,324/6,325/4,280/1,272/2,269/3,262/2,219/3,218/4,210/3,208/6,205/3,**

**197/2-líniová stavba v  katastrálnom území Lackovce**

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:

01.Stavba sa uskutoční podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing.Betáková, overenej v stavebnom konaní, ktoré je súčasťou tohto rozhodnutia bez zmien a doplnkov. Prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

02.Stavba pozostáva z :

Projektová dokumentácia rieši výstavbu cesty v intraviláne obce.

03.Osadenie stavby musí byť zo strany stavebníka dodržané. Stavebník je povinný dať si stavbu vytýčiť osobou oprávnenou na geodetické a kartografické práce.

04.Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a hygienické predpisy, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

05.Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a

príslušné technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov.

06.Stavebné práce môže vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu

07.Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.

08. Dodávateľ stavby ako držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukázáním najmä na §14 zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.Držiteľ odpadov zo stavebných prác jepovinný odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (napr.povolenáskládka odpadov). Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je okrem plnenia povinnosti podľa §14 povinný zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade s rozhodnutím, ktoré ho oprávňuje na prevádzkovanie zariadenia. Povinnosťou prevádzkovateľa je zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom s osobitnými predpismi. Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho

1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému.
2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému
3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému.
4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.

Držiteľ odpadov uchová doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi z predmetnej stavby.

09. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Humenné:

- Pred vlastnou realizáciou stavebných prác je potrebné najmenej 30 dní vopred požiadať tunajší Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie s doložením projektu dočasného dopravného značenia odsúhlaseným Okresným dopravným inšpektorátom v Humennom.

10.Pred začatím stavby požiada stavebník o **vytýčenie existujúcich podzemných** **inžinierskych sietí,** ktoré je potrebné rešpektovať a chrániť pred poškodením. Výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí budú vykonávané ručne podľa pokynov správcov sietí.

11. SÚC PSK oblasť Humenné:

- napojenie nového dočasného vjazdu na cestu III/3838 musí byť vybudované tak, aby cez miesto napojenia nestekala na cestu voda a iné nečistoty,

-premostenie jestvujúcej cestnej priekopy pri ceste 111/3838 bude rúrou DN o priemere min. 600 mm,

-žiadateľ bude zodpovedať za čistenie prekrytej časti cestnej priekopy v mieste dočasného vjazdu, --napojenie musí byť vybudované bezprašnou technológiou a v mieste napojenia na cestu III/3838 nesmie tvoriť pevnú prekážku ( v nivelete s vozovkou pre zimnú údržbu ),

-SÚC PSK, ako správca cesty III/3838 žiada stavebníka, aby pred začatím prác a pri ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK oblasť Humenné (Ing. Jána Pajtáša, tel. 0905 707 397) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo forme písomného zápisu (príloha+foto). V prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby, vykopaná zemina sa nesmie skladovať na cestnom telese, znečistenú cestu uviesť do pôvodného stavu, žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady,

-každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3838 je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcom,

-na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov, súhlas žiadateľa s finančnou náhradou za opravu živičného krytu počas celej záručnej doby,

-pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným OPI PZ SR,

-nakoľko sa budúci dočasný vjazd nachádza v extraviláne obce je potrebné požiadať o výnimku z ochranného pásma cesty III/3838,

-k zriadeniu dočasného vjazdu je potrebné súhlasné stanovisko ODI PZ SR,

-v prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie III/3838 je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy dočasný vjazd odstrániť, upraviť alebo preložiť na vlastné náklady, až sa v budúcnosti v tomto mieste začne budovať MK, vznikne styková križovatka cesty III/3838 aMK k budúcej priemyselnej zóne je potrebné požiadať ojej napojenie sa na uvedenú cestu a predložiť na odsúhlasenie PD,

-pozemky v k. ú. obce Lackovce p. č. KN C 1554/1 (LV 4111) sú vo vlastníctve PSK, preto je potrebné v mieste uloženia vodovodnej prípojky (po parcelách PSK) zriadiť vecné bremeno na vlastníka pozemku (PSK v správe SÚC PSK, Jesenná 14 Prešov).

-žiadateľ požiada správcu pozemkov o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadenie vecného bremena (právne oddelenie, tel. 051/7563 714), SÚC PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, v zmysle § 10, ods. 9, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK náklady spojené so zriadením a zrušením vecného bremena znáša oprávnený z vecného bremena, k uzavretiu zmluvy je potrebné doložiť geometrický plán na zriadenie vecného bremena na stavbou dotknuté parcely vedene na LV č. 4111 v k. ú. obce Lackovce, znalecky posudok na určenie všeobecnej hodnoty zriadenia vecného bremena s hodnotou vecného bremena,

-pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na danú stavbu doložiť zmluvu na zriadenie vecného bremena v prospech PSK v správe SÚC PSK, Jesenná 14 Prešov,

-v prípade nedoloženia tejto zmluvy, nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na danú stavbu,

-v prípade stavebných prác na našich parcelách je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy dočasný vjazd, odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady,

-pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODIPZSR,

12. VSD: V záujmovej oblasti sa nachádza nadzemné NN vedenie. Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:-Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia, nesmie byť narušená stabilita podperných bodov a porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

13. VVS a.s., Humenné:

* V záujmovom území, k.ú. Lackovce sa nachádzajú inžinierske siete v správe a v prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, tak ako to je informatívne zakreslené v priloženej situácii z LIDS-u. Informatívne zakreslenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie vodovodného a kanalizačného potrubia v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti. Y záujmovom území sa nachádzajú aj vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v majetku, v správe a v prevádzkovej údržbe VVS a.s. - O ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu

-Na základe objednávky vytýčime siete v správe a v prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (kontakt Call Centrum Humenné: 057/ 7870777).

* Žiadame dodržať manipulačné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vymedzené vodorovnou vzdialenosťou v šírke minimálne 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 mm vrátane a zároveň pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 60 05 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
* Nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (napr. poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomemé šachty, kanalizačné šachty) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§19 ods.6, § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z.).
* Požadujeme, aby zhotoviteľ stavby prípadné technické riešenie kolízneho úseku s verejným vodovodom/ verejnou kanalizáciou konzultoval na tvare miesta s vopred prizvaným pracovníkom VVS a.s. (kontakt: vedúci VaK HS Humenné - p. Haluška 057/ 78 70 520).
* V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom a kanalizačnom potrubí počas výstavby bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods.l zák. č. 442/2002 Z.z.).
* Počas výstavby je potrebné požiadať zodpovedného pracovníka hospodárskeho strediska VVS a.s. Košice, závod Humenné - majstra údržby, resp. vedúceho hospodárskeho strediska Humenné - p. Jaroslav Haluška, ktorý v stavebnom denníku potvrdí dodržanie vyššie uvedených podmienok.

14.Stavebník je povinný počas realizácie stavby viesť stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného

dohľadu, štátneho dozoru, stavebného dozoru, dozoru projektanta a pod. Stavebný denník vedie stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác a je možné ho nahradiť záznamom min. 1 x za 7 dní.

15.Stavba musí byť úplne dokončená do 03/2025.

16.Stavebník pri začatí stavby musí ju označiť štítkom " Stavba povolená ...., dňa ..., pod číslom ... , termín začatia ... , termín ukončenia ..., na viditeľnom mieste . Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

17.Stavbu bude vykonávať: odb. firma určená výberovým konaním. V zmysle § 62 ods.1/ písm.d) stavebného zákona stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby, meno a adresu osoby, ktorá v tejto firme bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho.

18.Za vedenie, vykonávanie stavby bude zodpovedať stavbyvedúci. Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.

19. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk/)).

-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Karol Koóš, teľ č. +421 55 242 5507) najneskôr 7 dni pred zahájením plánovaných prác,

-stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčeni plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

-odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

-stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hl'bku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,

-stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 38 6410, TPP 702 01, TPP 702 02,

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

-pri prácach v ochrannom pásme VTL plynovodu žiadame kontaktovať pracovníka SPP-D uvedeného v tomto vyjadrení.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

-žiadame dodržať minimálne krytie plynovodu - na vrchný okraj potrubia 1m,

-ak sa pri výkopových prácach zistí nedostatočné krytie STL plynovodu a prípojok, žiadame pozastaviť ďalšie stavebné práce a žiadame predložiť technologický postup výkopových prác (úprava krytia uvedeného plynovodu) na oddelenie prevádzky Košice, Rozvojová 6 ,

20. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:Miroslav Gnip, +421902197906.

-V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

-Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

-Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka společnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

-V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

-V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy

SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK společností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:

Miroslav Gnip, [miroslav.gnip@telekom.sk](mailto:miroslav.gnip@telekom.sk), +421 57 7767620, 0902197906

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

-Poskytovatel’ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1.V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom,a.s.

-Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

-Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hocman, [spojstav@spojstavke.sk](mailto:spojstav@spojstavke.sk), 0903906282

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

-Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

-Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

-Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

-Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

-Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

-Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

-Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslol2129

-Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie teľ káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3.V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([**www.telekom.sk**](http://www.telekom.sk/)).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

21.Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania - bez námietok.

22.Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právnu moc, sa so stavbou nezačne.

23.Stavebník je povinný po skončení stavby požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavebník doloží okrem iných dokladov, certifikáty preukázania zhody, resp. platné technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky použité na stavbe, geodetické zameranie skutočného stavu, a stavebný denník k nahliadnutiu.

Osobitné podmienky:

 Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Uvedený podklad bude súčasť žiadosti o užívacie povolenie stavby.

**O d ô v o d n e n i e**

Obec Lackovce, ako špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka z hľadísk uvedených v ust. § 62 a 64 stavebného zákona.

Stavebný úrad oznámil začatie konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou a určil lehotu na podanie námietok a pripomienok do 7 dní od doručenia oznámenia. Začatie konania oznámil verejnou vyhláškou. V uvedenej lehote neboli doručené žiadne námietky.

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov.

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili dotknuté orgány štátnej správy a organizácie, ktorí so stavbou súhlasili. Ich pripomienky a stanoviská sú zapracované do podmienok rozhodnutia. Pozemky sú v evidencii katastra nehnuteľností vedené ako zastavené plochy a nádvoria, ostatné plochy. Dokumentácia stavby je spracovaná podľa príslušných ustanovení stavebného zákona - § 47 Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb a vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona - § 9 vyhlášky a podľa podmienok územného rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

**P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad – Obec Lackovce.

Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Okresnému úradu v Prešove.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Ing.Ľuboslava Hofericová

starostka obce

Rozhodnutie sa vyvesí na dobu **15 dní** na úradnej tabuli správneho orgánu v obci. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnom rozhlase.

Vyvesené:............................................... Zvesené:...........................................

Doručí sa:

1. Ing.Dana Betáková, SNP 2507/6, 066 01 Humenné

2. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava

3. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

4. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava

5. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

6. VVS , a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné

7. OR HaZZ, Kudlovská 173, 066 01 Humenné

8. RÚVZ v Humennom, U1.26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné

9. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

10. SaÚ ciest PSK, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné

11. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava

12. Okresný úrad Humenné, odbor CDaPK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

13. OR PZ v Humennom, ODI, Nemocničná 1, 066 01 Humenné

14. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov